Universidad del Valle de Guatemala

Colegio Universitario

**Lab 4**

Juan González

Carne:17594

Seudocódigo

inicio

Verificar que display este encendido

Verificar que D0 y D1 esten encendidos

Slave envia datos a master

Verifica r que potenciómetro hay que enviar

Verificar que el display recibe valores correctos del slave

Verificar valores de entrada y salida de master